품 목 : 휴대용 초음파 탐상기 모 델 : PA Block 및 아답터 제조사 : Sonatest 개 요 일반적으로 쓰이는 A-SCAN용 초음파 탐상기와 달리, PA 및 TOFD 장비에 쓰이는 BLOCK 및 아답터는 메이커별, 장비별로 다양한 형태의 특징을 가지고 있다. 이에 MAKER별로 타사 제품과의 호환성을 고려하여 다양한 아답터 및 악세사리를 디자인하고 있다. 종 류 SONATEST 제품 CALIBTATION BLOCK(PA전용) : STEEL(1018), AL 아답터 : AGR/ Omniscan/ Hypertonics장비와 호환 AGR 제품 각종 SPILTER(TR용

UT 초음파 탐상 검사 (Ultrasonic Testing)

경도엔터프라이즈(주) 경기도 성남시 중원구 상대원동 190-1 SKN 테크노파크 테크동 B114호

Tel　:　02-555-8181、Fax : 02-555-3171 , http://www.kdndt.com/

PA block 사양
TST-0007 Phased Array Test Blocks(Carbon steel/AL)
	Phased array Test Block, 150 x 100 x 25mm, With 4 series of side drilled holes at 25mm radius, 50mm radius, 10mm constant depth and one at 30/60 degrees, Plus 4 additional holes at 15, 30, 45 and 60 degrees from surface
149340
	Demonstration / Training weld sample. Lightweight (5 kg) 180 x 180 x 20 mm, Carbon steel, with offset V-weld containing 3 typical defects, supplied with as built drawings (Sonaspection)
TST-0008
	Phased array Test Block, Aluminium Alloy 150 x 100 x 25mm, With 4 series of side drilled holes at 25mm radius, 50mm radius, 10mm constant depth and one at 30/60 degrees, Plus 4 additional holes at 15, 30, 45 and 60 degrees from surface

PA 아답터
		A variety of adapters are available to allow use of RapidScan probes fitted with Cannon connectors with standard phased array equipment. Kits include two adapters; one for use with the probe and one for use with the encoder. Please contact sales office for options not shown.
RS-CONV-AGR	Adaptor Kit RS to AGR (High Density D-type Connector)
RS-CONV-HP	Adaptor Kit RS to Hypertronics
RS-CONV-OMNI	Adaptor kit RS to OmniScan
RS-CONV-VEO	Adaptor kit RS to Sonatest-VEO
		영국 AGR사에서 제작된 TR전용 SPILTER로써, Phased Array 기능 사용시 사용이 된다. TD FOCUS SCAN에는 PA전용 컨넥터가 2개가 있지만 주력 상품인 TD HANDY SCAN Rx에는 1개의 컨넥터를 가지고 있어, 본 제품을 이용 하여, TR 검사가 이루어진다.